**附件：物资需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **包件号** | **物资名称** | **计量单位** | **规格型号** | **采购****数量** | **交货地点** | **预计供货期** | **运距（KM）** | **水泥厂家** | **备注** |
| 1 | 青海第一路桥建设有限公司加西项目部 | 01 | 水 泥 | 吨 | P.0 42.5 | 19226  | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 138 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
| 2 | 青海第一路桥建设有限公司加西项目部 | 01 | 水 泥 | 吨 | P.Ⅱ52.5 | 2981  | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 138 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **22207** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第二路桥建设有限公司盘大项目部 | 02 | 普硅水泥 | 吨 | 42.5级 | 3884 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 196 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
| 2 | 青海第二路桥建设有限公司盘大项目部 | 02 | 普硅水泥 | 吨 | P.O.525 | 72 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 196 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **3956** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第二路桥建设有限公司盘大项目部 | 03 | 缓凝水泥 | 吨 | P.C.325 | 16170 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 220 | 甘肃三强化工建材有限公司（甘环牌） |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **16170** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第二路桥建设有限公司扁门项目部 | 04 | 普硅水泥 | 吨 | 42.5级 | 37623 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 150 | 甘肃张掖祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **37623** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第三路桥建设有限公司茫油一工区 | 05 | 水泥 | 吨 | 32.5缓凝 | 4600 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 505 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
| 2 | 青海第三路桥建设有限公司茫油一工区 | 05 | 水泥 | 吨 | 42.5 | 7236.34 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 505 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
|  3 | 青海第三路桥建设有限公司茫油一工区 | 05 | 水泥 | 吨 | 42.5抗硫 | 2307.07 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 505 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **14143.41** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第三路桥建设有限公司茫油二工区 | 05 | 水泥 | 吨 | 32.5缓凝 | 12000 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
| 2 | 青海第三路桥建设有限公司茫油二工区 | 06 | 水泥 | 吨 | 42.5 | 12013  | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
| 3 | 青海第三路桥建设有限公司茫油二工区 | 06 | 水泥 | 吨 | 42.5抗硫 | 2439  | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
| 4 | 青海第三路桥建设有限公司茫油二工区 | 06 | 水泥 | 吨 | 52.5级 | 912  | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **27364** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第三路桥建设有限公司茫油预制工区 | 07 | 硅酸盐水泥 | 吨 | P.II42.5 | 2835 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
| 2 | 青海第三路桥建设有限公司茫油预制工区 | 07 | 硅酸盐水泥 | 吨 | P.II52.5 | 4268 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年12月 | 460 | 甘肃恒亚水泥有限公司 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **7103** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海机械路桥建设有限公司大茶项目部 | 08 | 普硅水泥 | 吨 | 42.5级 | 4367 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年9月 | 195 | 青海共和祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **4367** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海机械路桥建设有限公司大茶项目部 | 09 | 普硅水泥 | 吨 | 52.5级 | 17 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年9月 | 365 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **17** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海机械路桥建设有限公司峡大项目部 | 10 | 普硅水泥 | 吨 | 42.5袋装 | 60 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年3月-2021年6月 | 83 | 青海民和祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **60** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海机械路桥建设有限公司二治项目部 | 11 | 水泥 | 吨 | 42.5级散装 | 1200 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年6月 | 650 | 格尔木市金圆宏扬水泥有限责任公司 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **1200** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海机械路桥建设有限公司塘切项目部 | 12 | 普硅水泥 | 吨 | 42.5级 | 579 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年6月 | 80 | 青海共和祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **579** |  |  |  |  |  |
| 1 | 青海第一路桥建设有限公司玛色项目部 | 13 | 水 泥 | 吨 | P.0 42.5 | 31712.123 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 480 | 格尔木市金圆宏扬水泥有限责任公司 |  |
| 2 | 青海第一路桥建设有限公司玛色项目部 | 14 | 水 泥 | 吨 | P.0 52.5 | 179.577 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年4月-2021年12月 | 1050 | 青海上新庄祁连山水泥厂 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **31891.7** |  |  |  |  |  |

**注：1.以上数量均为预计数量，具体数量以实际使用量为准，招标人不承担因数量变动给投标人带来的任何损失，具体进货时间根据工程实际进度需求而定，投标人应予理解并接受。**

**2、运费单独报价且为一次性报价，在整个合同期内不予调价。投标人在报价时应充分考虑路况（山路崎岖、路窄、沙石便道路段较长等）、油价上涨及高海拔等因素的影响综合报价。最终以买方签字验收合格的水泥数量结算运费。**

**3、水泥材料费13%增值税专用发票，运费9%增值税专用发票，两票制。**

**4、以上运距为水泥厂至各项目所在地指定地点的参考运距。**

**5、产品各项技术指标符合《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG1-2009、《公涵施工技术规范》JTG/TF50-2011、GB 748-2005《抗硫酸盐硅酸盐水泥》的有关规定。**