**附件：物资需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目简称** | **包件号** | **物资 名称** | **计量单位** | **规格型号** | **预计采购**  **数量** | **交货地点** | **预计供货期** | **西宁至工地参考运距（KM）** | **水泥厂家** |
| 1 | 青海第二路桥建设有限公司祁大项目部 | 01 | 水泥 | 吨 | 42.5缓凝 | 13888.5 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年6月-2021年12月 | 280 |  |
| 2 | 青海第二路桥建设有限公司祁大项目部 | 02 | 水泥 | 吨 | 42.5缓凝 | 10000 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年6月-2021年12月 | 265 |  |
| 3 | 青海第二路桥建设有限公司祁大项目部 | 03 | 水泥 | 吨 | 42.5 | 11713 | 运至项目所在地指定地点 | 2021年6月-2021年12月 | 240 |  |
|  | **小计** |  |  |  |  | **35601.5** |  |  |  |  |

**备注：1.以上数量均为预计数量，具体数量以实际使用量为准，招标人不承担因数量变动给投标人带来的任何损失，具体进货时间根据工程实际进度需求而定，投标人应予理解并接受。**

**2、运费单独报价且为一次性报价，在整个合同期内不予调价。投标人在报价时应充分考虑路况（山路崎岖、路窄、沙石便道路段较长等）、油价上涨及高海拔等因素的影响综合报价。最终以买方签字验收合格的水泥数量结算运费。**

**3、提供合法有效的发票：水泥材料费13%增值税专用发票，运费9%增值税专用发票，两票制。**

**4、以上运距为水泥厂至项目所在地指定地点的参考运距。**

**5、产品各项技术指标符合《通用硅酸盐水泥》GB175—2007/XG1-2009、《公涵施工技术规范》JTG/TF50-2011的有关规定。**